2.0寸彩屏程序升级说明

为了优化彩屏通过USB传输数据的速度，2.0彩屏程序做了比较大的升级优化，此次升级会有如下变化：
1. 彩屏固件目前的版本为V3.x；
2. 升级到V3.x版本后，彩屏不能再连接成功之前的驱动工具了，需要用此V2.2版本的驱动来连接使用彩屏；
3. 彩屏固件升级到V3.x以后，用USB线把彩屏连接到电脑的时候，会在电脑端显示接入了一个U盘设备。这个U盘不具有普通U盘的功能，用户无需对它进行任何操作。
